A B C D E F G H I M N O P R S T W

## E

enableForegroundLocation(int, Notification) - 类 中的方法com.tencent.map.geolocation.TencentLocationManager
  开启前台定位服务 如未设置用或未同意隐私政策，该方法不生效.
equals(Object) - 类 中的方法com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence.CircleFence
equals(Object) - 类 中的方法com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
equals(Object) - 类 中的方法com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence.FencePoint
equals(Object) - 类 中的方法com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence.PolygonFence
ERROR_BAD_JSON - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 表示 GPS, Wi-Fi 或基站错误引起的定位失败.
ERROR_CODE - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_FIRST_TIMEOUT - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 首次定位超时
ERROR_INTERNAL - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 表示SDK内部原因导致定位失败.
ERROR_KEYWORD_EMPTY - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_KEYWORD_INVALID - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_MESSAGE - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_NETWORK - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 表示网络问题引起的定位失败.
ERROR_OK - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_OK - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 表示定位成功.
ERROR_POLYGON_INSUFFICIENT - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_POLYGON_INVALID - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_REQUEST_FAILED - 类 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentGeofence
ERROR_UNKNOWN - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 表示未知原因引起的定位失败.
ERROR_WGS84 - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  错误码, 表示无法进行坐标转换引起的定位失败.
EXTRA_ADDRDESP_LANDMARK - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  key, 用于获取一级地标(可识别性较强、规模较大的地点、小区等), 仅用于5号定位接口.
EXTRA_ADDRDESP_OTHERS_RESULTS - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  key, 用于获取其他结果, 仅用于5号定位接口.
EXTRA_ADDRDESP_SECOND_LANDMARK - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  key, 用于获取二级地标(较一级地标更为精确，规模更小), 仅用于5号定位接口.
EXTRA_DIRECTION - 接口 中的静态变量com.tencent.map.geolocation.TencentLocation
  key, 用于获取设备方向.

A B C D E F G H I M N O P R S T W